**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

**Omega vezeték-nélküli időjárás-állomáshoz (OWS03)**

**1. Fő funkciók**

1. 6 gomb: MÓD (MODE), FEL (UP), LE (DOWN), MAX/MIN, ℃/℉ és SZUNDI/VILÁGÍTÁS (SNZ/LIGHT)

2. Négyféle időjárás-előrejelzés: napos, enyhén felhős, felhős és esős

3. Idő és naptár kijelzés

4. Hőmérséklet mértékegysége: ℃ vagy ℉

5. Beltéri hőmérséklet-tartomány: -9.9℃ -tól 50℃-ig

6. Kültéri hőmérséklet-tartomány: -50℃-tól 70℃-ig

7. Beltéri páratartalom – mérési tartomány: 20% - 95%

8. Szines kijelző, háttérvilágitás (beltéri egység)

9. Ébresztő és szundi funkció, 12/24 órás időformátum

10. Áramellátás: Beltéri egység – 2xAAA elemről (nem tartozék) vagy 5V hálózati adapterről (nem t.), vagy 5V USB kábelről (tartozék).

Kültéri egység – 2xAAA elemről (nem tartozék)

**2. Használat**

Általános kezelés:

2.1. Nyomja meg a “MÓD” gombot egyszer az idő és ébresztő megtekintéséhez

2.2. Tartsa nyomva a “MÓD” gombot a beállítási módba való belépéshez

2.3. Nyomja meg a MAX/MIN gombot a maximális én minimális hőmérséklet és páratartalom megjelenitéséhez, ugyanezt a gombot hosszan megnyomva kinullázhatja a tárolt értékeket.

2.4. A “FEL” gombot megnyomva válthat át a kültéri hőmérséklet kijelzésére, és válthat a 3 csatorna között: CH1 → CH2 → CH3 *(Ennél a termékverziónál a CH2 és CH3 csatornák nem jelenítenek meg hőmérsékletet.)*

2.5. Tartsa nyomva a “FEL” gombot 3 mp-ig, az adott csatorna által jelzett hőmérséklet-érték frissítéséhez

2.6. Nyomja meg a ℃/℉ gombot a hőmérsékletskála átváltásához.

**3. Időbeállitás**

1 – Nyomja meg a “MÓD” gombot az idő/ébresztő kijelzés közti átkapcsoláshoz, majd az idő képernyőnél nyomja meg újra 3 mp-ig a gombot az időbeállitás módba való belépéshez.

2 – Az 1HZ frekvencián villogó értéket állíthatja

3 – A beállítás sorrendje a következő: év →hónap →nap →12/24órás formátum →óra →perc →kilépés

4 – Nyomja meg a “MÓD” gombot az adott beállítás megerősítéséhez, és a következőre való továbblépéshez

5 – Nyomja meg a “FEL” gombot egyszer az érték 1-gyel történő növeléséhez, a gombot 2 mp-ig nyomva tartva az elengedésig 8érték/mp sebességgel léptethet

6 - Nyomja meg a “LE” gombot egyszer az érték 1-gyel történő csökkentéséhez, a gombot 2 mp-ig nyomva tartva az elengedésig 8érték/mp sebességgel léptethet

7 – Ha 30 mp-ig nem történik gombnyomás, a beállított értékek automatikusan tárolódnak, és az eszköz kilép a beállítás módból.

**4. Ébresztő beállításai**

1 - Nyomja meg a “MÓD” gombot egyszer, a kijelző-módból ébresztő-módba való átkapcsoláshoz

2 – Nyomja meg a “MÓD” gombot 3 mp-ig a beállítás-módba való belépéshez

3 – Az 1HZ frekvencián villogó értéket állíthatja

4 – A beállítás sorrendje a következő:: óra →perc →szundi idő (1-20 perc, az alapértelmezett érték 5 perc) →kilépés

5 - Nyomja meg a “FEL” gombot egyszer az érték 1-gyel történő növeléséhez, a gombot 2 mp-ig nyomva tartva az elengedésig 8érték/mp sebességgel léptethet

6 - Nyomja meg a “LE” gombot egyszer az érték 1-gyel történő csökkentéséhez, a gombot 2 mp-ig nyomva tartva az elengedésig 8érték/mp sebességgel léptethet

7 - Nyomja meg a “MÓD” gombot az adott beállítás megerősítéséhez, és a következőre való továbblépéshez

8 - Ha 30 mp-ig nem történik gombnyomás, a beállított értékek automatikusan tárolódnak, és az eszköz kilép az ébresztő-beállítás módból.

9 – A kijelzőn található AL felirat jelzi az ébresztő állapotát. Nyomja meg a “FEL” gombot a ki-/bekapcsoláshoz.

10 – Ébresztéskor nyomja meg a “SZUNDI/VILÁGÍTÁS” gombot az ön által beállított szundi-idővel később történő újbóli riasztáshoz, vagy bármelyik másik gombot a jelzés megszakításához

**5. Hőmérséklet és páratartalom:**

1. Beltéri hőmérséklet-mérési tartomány: -9.9℃— +50℃（14.2℉—— +122℉）.

2. Beltéri páratartalom-mérési tartomány: 20% - 95%

3. Mérési gyakoriság: 30 mp

4. Hőmérséklet-mérési pontosság: +/- 1℃

5. Ébresztés alatt a hőmérséklet-mérés átmenetileg kikapcsol.

**6. Időjárás-előrejelzés**

1. Az előrejelzés megmutatja a következő 24 óra várható időjárását.

2. Négyféle időjárás kijelzése: napos, enyhén felhős, felhős, és esős.

3. Mérési gyakoriság: 30perc

3. Az előrejelzés tájékoztató jellegű, pontossága nem garantált.

**7. Háttérvilágitás**

Ha a beltéri egység elemről működik, a SZUNDI/VILÁGÍTÁS gombbal aktiválhatja a háttérvilágitást 5mp-ig. Ha USB kábelről vagy adapterről működik, a háttérvilágitás folyamatos.

**Elem: 4 x AAA elem (nem tartozék)**